CAIET DE SARCINI
1. Denumirea beneficiarului – Î.S. ,,Poșta Moldovei”

2. Obiectul achiziției - lucrări de reparație curentă la oficiul poștal MD – 4404 or. Călărași CP Călărași.
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare 

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Pereti si tavan

	
	

	1
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	40,7200

	 2
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)

	buc
	6,0000

	 3
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.

	m2
	24,6000

	 4
	CD72B


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 12.5cm grosime
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050


	m2
	22,6000

	 5
	CK27B


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii

	m2
	12,8600

	 6
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti

	m2
	91,3000

	 7
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor

	m2
	52,9000

	 8
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	20,9500

	 9
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	91,3000

	 10
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu- la righel

	m
	34,0000

	 11
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor

	m2
	91,3000

	 12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	91,3000

	 13
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	91,3000

	 
	
	Capitolul 1.2. Lucrari de scimbarea timplariei

	
	

	14
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	3,7000

	 15
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv

	m2
	3,7000

	 
	
	Capitolul 1.3. Pardosele

	
	

	16
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
Коэффициент к трудозатратам=1,0000

Коэффициент к материалам=1,0000

Коэффициент к машинам=1,0000


	m2
	47,7200

	 17
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	47,7200

	 18
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%

	m3
	2,0000

	 19
	IzF52A


	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).
Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100


	m2
	47,7200

	 20
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat

	m2
	47,7200

	 21
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	47,7200

	 22
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm; grosime10mm

	m2
	47,7200

	 23
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp

	m
	28,0000

	 
	
	Capitolul 1.4. Retele de incalzire  

	
	

	24
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare

	m2
	14,0000

	 25
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"

	m
	6,0000

	 26
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii

	buc
	4,0000

	 27
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator

	buc
	16,0000

	 28
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	12,0000

	 29
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator

	buc
	4,0000

	 30
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski

	buc
	4,0000

	 31
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.

	m
	20,0000

	 32
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4

	buc
	4,0000

	 33
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4

	buc
	2,0000

	 34
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm

	buc
	14,0000

	 35
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm

	buc
	8,0000

	 36
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm

	buc
	12,0000

	 37
	IC30G


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"-Trecere din fonta 50x32 mm

	buc
	2,0000

	 38
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"

	buc
	4,0000

	 39
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"

	buc
	4,0000

	 40
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"

	buc
	2,0000

	 41
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton

	buc
	36,0000

	 42
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime

	buc
	16,0000

	 43
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	16,0000

	 44
	RCsB21C


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
Materiale marunte=1,0500


	buc
	6,0000

	 45
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"

	buc
	12,0000

	 46
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	36,0000

	 
	
	Capitolul 1.5. Lucrari diverse

	
	

	47
	TrB05A2-9


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m

	t
	5,5000

	 48
	TRI1AA04B3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3

	t
	5,5000

	 49
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	5,5000

	 
	
	Capitolul 1.6. Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar 

	
	

	
	
	Capitolul 1.6.1. Pereti si tavan

	
	

	50
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	11,0800

	 51
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)

	buc
	4,0000

	 52
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie

	buc
	2,0000

	 53
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	20,0000

	 54
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	40,0000

	 55
	CD64A


	Zidarie ordinara din blocuri de fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m

	m3
	0,4000

	 56
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti

	m2
	58,8000

	 57
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor

	m2
	58,8000

	 58
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	58,8000

	 59
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni  30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor

	m2
	58,8000

	 
	
	Capitolul 1.6.2. Lucrari de scimbarea timplariei in WC

	
	

	60
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	6,0000

	 61
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv

	m2
	4,4800

	 62
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"

	m2
	0,7000

	 63
	CK27B


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii

	m2
	2,0000

	 
	
	Capitolul 1.6.3. Pardosele

	
	

	64
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	11,0800

	 65
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	11,0800

	 66
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat

	m2
	11,0800

	 67
	CK18C


	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)

	m
	18,0000

	 68
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	11,0800

	 69
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
K=6,0000


	m2
	11,0800

	 70
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele

	m2
	11,0800

	 71
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

	m2
	11,0800

	 
	
	Capitolul 1.6.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	

	72
	RpSA03A


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"

	m
	9,0000

	 73
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm

	m
	3,0000

	 74
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	2,0000

	 75
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,0000

	 76
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	1,0000

	 77
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple

	buc
	1,0000

	 78
	RpSB05A


	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm

	buc
	1,0000

	 79
	SB24A


	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500


	buc
	1,0000

	 80
	RpSC24A1


	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	1,0000

	 81
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	 82
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	2,0000

	 83
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm

	m
	8,0000

	 84
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT

	buc
	4,0000

	 85
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	8,0000

	 86
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	7,0000

	 87
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	2,0000

	 88
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	2,0000

	 89
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	2,0000

	 90
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 91
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 92
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	6,0000

	 93
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	2,0000

	 94
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	2,0000

	 95
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,0000

	 96
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	2,0000

	 97
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	8,0000

	 98
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime

	buc
	2,0000

	 99
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	2,0000

	 100
	RpSF02A


	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"

	buc
	5,0000

	 101
	RpSF06A


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	10 m
	1,5000

	 102
	RpSF09A


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	15,0000

	 103
	RpSF08A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	1,5000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari electrice

	
	

	104
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	9,0000

	 105
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	1,0000

	 106
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC

	m
	35,0000

	 107
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	 108
	RpEE14D


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146

	buc
	7,0000

	 109
	RpEF15A


	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong"

	buc
	11,0000

	 110
	RpEF12B


	Montarea lampilor (becurilor) tuburi  LED

	buc
	44,0000

	 111
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	45,0000

	 112
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	35,0000

	 113
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale

	buc
	6,0000

	 114
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	3,0000

	 115
	RpEJ05A


	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW

	buc
	1,0000

	 116
	RpEJ06C


	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat

	buc
	11,0000

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	117
	Pret de piata


	Priza 3P IP20

	
	6,0000

	 118
	Pret de piata


	Tablou electric, gata echipat

	
	1,0000


