CAIET DE SARCINI
1. Denumirea beneficiarului – Î.S. ,,Poșta Moldovei”

2. Obiectul achiziției - lucrări de reparație capitală la oficiul poștal MD – 3118, oficiul de livrare din mun. Bălți  

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare 

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Reparatia acoperisului

	
	

	1
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi

	m2
	209,0000

	 2
	IzF18B


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm

	m2
	62,0000

	 3
	IzF18A


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm

	m2
	53,2000

	 4
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer

	m2
	209,0000

	 5
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat) Bipoli ЭПП Certificat de conformitate este obligatoriu
Material marunt=1,0550


	m2
	209,0000

	 6
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) Bipoli ЭКП. Certificat de conformitate este obligatoriu
Material marunt=1,0550


	m2
	209,0000

	 7
	CG24C


	Scafe cu latimea de maxim 25 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	45,0000

	 8
	CE24E


	Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat
Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400


	buc
	8,0000

	 9
	CE23D


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-cu lacrimar
Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400


	m
	45,0000

	 
	
	Capitolul 1.2. Pereti si tavan

	
	

	10
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.

	m2
	55,0000

	 11
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	29,6800

	 12
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	193,6000

	 13
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor

	m3
	27,7000

	 14
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	167,0000

	 15
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)

	buc
	24,0000

	 16
	CD72B


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 12.5cm grosime
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050


	m2
	41,0000

	 17
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti

	m2
	182,0000

	 18
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor

	m2
	182,0000

	 19
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	182,0000

	 20
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	182,0000

	 21
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
K=2,0000


	m2
	182,0000

	 22
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	182,0000

	 23
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	182,0000

	 24
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor

	m2
	29,6800

	 
	
	Capitolul 1.3. Lucrari de scimbarea timplariei

	
	

	25
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	8,0000

	 26
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv

	m2
	8,0000

	 
	
	Capitolul 1.4. Pardosele

	
	

	27
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	167,0000

	 28
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	167,0000

	 29
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat

	m2
	167,0000

	 30
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	167,0000

	 31
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
K=4,0000


	m2
	167,0000

	 32
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dimensiuni placi:  600 x 600 mm; grosime10mm

	m2
	167,0000

	 33
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp

	m
	88,0000

	 
	
	Capitolul 1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	

	34
	RpSC24A1


	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	1,0000

	 35
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	 36
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,0000

	 37
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	 38
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm

	m
	7,0000

	 39
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT

	buc
	2,0000

	 40
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	6,0000

	 41
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	4,0000

	 42
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 43
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 44
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 45
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 46
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 47
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 48
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	4,0000

	 49
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,0000

	 50
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,0000

	 51
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,0000

	 52
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,0000

	 53
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	4,0000

	 54
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime

	buc
	2,0000

	 55
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	2,0000

	 56
	RpSF02A


	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"

	buc
	5,0000

	 57
	RpSE25A


	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l

	buc
	1,0000

	 
	
	Capitolul 1.6. Lucrari diverse

	
	

	58
	TrB05A2-9


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m

	t
	8,0000

	 59
	TRI1AA04B3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3

	t
	3,5000

	 60
	TsH92B


	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	8,0000

	 61
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km

	t
	19,5000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari electrice

	
	

	62
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	9,0000

	 63
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)

	buc
	1,0000

	 64
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC

	m
	35,0000

	 65
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	 66
	RpEE14D


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146

	buc
	7,0000

	 67
	RpEF15A


	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong"  OPL/S ECO LED 32W

	buc
	20,0000

	 68
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	95,0000

	 69
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	105,0000

	 70
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale

	buc
	40,0000

	 71
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	7,0000

	 72
	RpEJ05A


	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW

	buc
	1,0000

	 73
	RpEJ06C


	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat

	buc
	11,0000

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	74
	Pret de piata


	Priza 3P IP20

	buc
	40,0000

	 75
	Pret de piata


	Tablou electric, gata echipat

	buc
	1,0000

	 76
	Pret de piata


	Preparatorului de apa calda menajera (Boiler)

	buc
	1,0000


