CAIET DE SARCINI
1. Denumirea beneficiarului – Î.S. ,,Poșta Moldovei”

2. Obiectul achiziției - lucrări de reparație capitală la oficiul poștal MD – 3420 Cărpineni CP Hâncești 
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare 

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Reparatia acoperisului

	
	

	1
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi


	m2
	243,0000

	 2
	IzF18B


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm


	m2
	105,0000

	 3
	IzF18A


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm


	m2
	83,2000

	 4
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer


	m2
	243,0000

	 5
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat) Bipoli ЭПП Certificat de conformitate este obligatoriu

Material marunt=1,0550


	m2
	243,0000

	 6
	RpCI34A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) Bipoli ЭКП. Certificat de conformitate este obligatoriu
Material marunt=1,0550


	m2
	243,0000

	 7
	CG24C


	Scafe cu latimea de maxim 25 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp


	m
	66,0000

	 8
	CE24E


	Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat

Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400


	buc
	10,0000

	 9
	CE23D


	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-cu lacrimar

Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400


	m
	45,0000

	 
	
	Capitolul 1.2. Copertina

	
	

	10
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile


	m2
	15,3700

	 11
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)

Material marunt=1,0500


	m2
	17,0000

	 12
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv

Material marunt=1,0300


	m
	5,5000

	 13
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv

Material marunt=1,0200


	m
	9,0000

	 14
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100


	kg
	41,0000

	 15
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


	kg
	354,0000

	 16
	CK28B


	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice

Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275


	m2
	15,0000

	 17
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, dolie


	kg
	280,0000

	 18
	CN30A


	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei


	m2
	13,0000

	 19
	RCsB29A


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm


	buc
	9,0000

	 
	
	Capitolul 1.3. Pereti si tavan

	
	

	20
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.


	m2
	38,0000

	 21
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor


	m3
	3,2000

	 22
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	143,9000

	 23
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)


	buc
	24,0000

	 24
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti


	m2
	333,9000

	 25
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor


	m2
	333,9000

	 26
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	333,9000

	 27
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	307,2000

	 28
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor

K=2,0000


	m2
	307,2000

	 29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	307,2000

	 30
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	307,2000

	 31
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor


	m2
	26,7000

	 32
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km


	t
	24,0000

	 
	
	Capitolul 1.4. Lucrari de scimbarea timplariei

	
	

	33
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)


	m2
	14,2000

	 34
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)


	m2
	30,1000

	 35
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"


	m2
	30,1000

	 36
	Pret firmei


	Plasa de moschit

	м2
	10,0000

	 37
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv


	m2
	11,1000

	 38
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	3,1000

	 
	
	Capitolul 1.5. Pardosele

	
	

	39
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc


	m2
	76,0000

	 40
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	67,9000

	 41
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	67,9000

	 42
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%


	m3
	7,0000

	 43
	IzF52A


	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).

Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100


	m2
	76,0000

	 44
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat


	m2
	162,1000

	 45
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	162,1000

	 46
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade

K=4,0000


	m2
	143,9000

	 47
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dimensiuni placi:  600 x 600 mm; grosime10mm


	m2
	143,9000

	 48
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm; grosime10mm


	m2
	18,2000

	 49
	CG18B


	Scafe cu  inaltimea maxima de 25 cm  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp


	m
	92,0000

	 
	
	Capitolul 1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  


	
	

	50
	RpSC24A1


	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	1,0000

	 51
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	 52
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,0000

	 53
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	 54
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm


	m
	7,0000

	 55
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT


	buc
	2,0000

	 56
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"


	buc
	6,0000

	 57
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	4,0000

	 58
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 59
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 60
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 61
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 62
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 63
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 64
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	4,0000

	 65
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc
	1,0000

	 66
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	1,0000

	 67
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	1,0000

	 68
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	1,0000

	 69
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"


	buc
	4,0000

	 70
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime


	buc
	2,0000

	 71
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	2,0000

	 72
	RpSF02A


	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"


	buc
	5,0000

	 73
	RpSE25A


	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l


	buc
	1,0000

	 
	
	Capitolul 1.7. Incalzirea

	
	

	74
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare


	m2
	17,2000

	 75
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Se exclude resursul 2822115710000 Radiatoare din fonta)


	m2
	17,2000

	 76
	RpIzA14A


	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice


	m2
	17,2000

	 77
	RpIF12A


	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei
	m
	34,0000

	 78
	RpIzA07C


	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei

Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,0300
	m2
	17,2000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari electrice

	
	

	79
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	19,0000

	 80
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	1,0000

	 81
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC


	m
	135,0000

	 82
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)
	buc
	2,0000

	 83
	RpEE14D


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146


	buc
	8,0000

	 84
	RpEF15A


	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong"  OPL/S ECO LED 32W


	buc
	25,0000

	 85
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m
	325,0000

	 86
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp

Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	405,0000

	 87
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale
	buc
	40,0000

	 88
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	7,0000

	 89
	RpEJ05A


	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc
	1,0000

	 90
	RpEJ06C


	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc
	25,0000

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj
	
	

	91
	Pret de piata


	Priza 3P IP20

	buc
	40,0000

	 92
	Pret de piata


	Tablou electric, gata echipat

	buc
	1,0000

	 93
	Pret de piata


	Preparatorului de apa calda menajera (Boiler)


	buc
	1,0000


