CAIET DE SARCINI
1. Denumirea beneficiarului – Î.S. ,,Poșta Moldovei”

2. Obiectul achiziției - lucrări de reparație capitală la oficiul poștal MD – 3727 Recea SO Strășeni 
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatie capitala

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Termoizolarea fatadei

	
	

	1
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	88,0000

	2
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	88,0000

	3
	IzF55A


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proect Cornier din aluminiu cu norma 1)
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100


	m2
	88,0000

	4
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  (Inclusiv Glafurile)

	m2
	88,0000

	5
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)

	m2
	88,0000

	
	
	Capitolul 1.2. Copertina

	
	

	6
	CE06A1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500


	m2
	7,0000

	7
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100


	kg
	21,0000

	8
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	92,0000

	
	
	Capitolul 1.3. Pereti si tavan

	
	

	9
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	53,0000

	10
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)

	buc
	14,0000

	11
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor

	m3
	3,0000

	12
	CD64A


	Zidarie ordinara din blocuri de fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m

	m3
	2,0000

	13
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti

	m2
	140,0000

	14
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor

	m2
	140,0000

	15
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	140,0000

	16
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
K=2,0000


	m2
	140,0000

	17
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	140,0000

	18
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	140,0000

	
	
	Capitolul 1.4. Lucrari de scimbarea timplariei

	
	

	19
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	13,2400

	20
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"

	m2
	3,5800

	21
	Pret firmei


	Plasa de moschit

	м2
	1,2000

	22
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv

	m2
	7,5600

	23
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	2,1000

	24
	CO07A


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit

	kg
	165,0000

	
	
	Capitolul 1.5. Pardosele

	
	

	25
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	53,0000

	26
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%

	m3
	5,8000

	27
	IzF52A


	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).
Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100


	m2
	53,0000

	28
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat

	m2
	59,0000

	29
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	59,0000

	30
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm; grosime10mm

	m2
	59,0000

	31
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp

	m
	48,0000

	
	
	Capitolul 1.6. Amenajarea teritoriului si executarea pavajului si pereului

	
	

	32
	TsG02A


	Curatarea terenului de iarba si buruieni

	100m2
	0,4000

	33
	DA11B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire

	m3
	2,0000

	34
	CO02A


	Trotuar (pireu-otmosta) executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 2 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment

	m2
	14,0000

	35
	DE09A


	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm

	m
	25,0000

	36
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 20х40мм)

	m3
	4,0000

	37
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5-20мм)

	m3
	3,0000

	38
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip 5,0см

	m3
	3,0000

	39
	TsA02C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare

	m3
	2,0000

	40
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

	m2
	4,0000

	41
	CC01C


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	433,0000

	42
	CA03D


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	4,0000

	43
	CL10D


	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura-Cale de acces pentru persoane cu dezabilitati

	t
	1,0000

	
	
	Capitolul 1.7. Lucrari diverse

	
	

	44
	TrB05A2-9


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m

	t
	7,0000

	45
	TRI1AA04B3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3

	t
	7,0000

	46
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	7,0000

	
	
	Capitolul 2. Lucrari electrice

	
	

	47
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	6,0000

	48
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	49
	RpEE14D


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146

	buc
	5,0000

	50
	RpEF15A


	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong"

	buc
	13,0000

	51
	RpEF12B


	Montarea lampilor (becurilor) tuburi  LED

	buc
	52,0000

	52
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	45,0000

	53
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	35,0000

	54
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale

	buc
	14,0000

	55
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	5,0000

	56
	RpEJ05A


	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW

	buc
	1,0000

	57
	RpEJ06C


	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat

	buc
	11,0000

	
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	58
	Pret de piata


	Priza 3P IP20

	
	14,0000

	59
	Pret de piata


	Tablou electric, gata echipat

	
	1,0000


