CAIET DE SARCINI
1. Denumirea beneficiarului – Î.S. ,,Poșta Moldovei”

2. Obiectul achiziției - lucrări de reparație curentă la oficiul poștal MD – 6102, Ceadîr - Lunga.
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatie curentă

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Pereti si tavan

	
	

	1
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila


	m2
	57,1200

	 2
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)


	buc
	12,0000

	 3
	CD72B


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 12.5cm grosime

Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050


	m2
	10,2000

	 4
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti


	m2
	126,0000

	 5
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor


	m2
	136,0000

	 6
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	118,0000

	 7
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor

K=2,0000


	m2
	118,0000

	 8
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	118,0000

	 9
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	118,0000

	 10
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor


	m2
	28,0000

	 
	
	Capitolul 1.2. Copertina

	
	

	11
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)

Material marunt=1,0500


	m2
	8,0000

	 12
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv

Material marunt=1,0300


	m
	3,0000

	 13
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv

Material marunt=1,0200


	m
	9,0000

	 14
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg

Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100


	kg
	141,0000

	 15
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


	kg
	290,0000

	 16
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, dolie


	kg
	280,0000

	 17
	CN30A


	Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei


	m2
	13,0000

	 18
	RCsB29A


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm


	buc
	9,0000

	 
	
	Capitolul 1.3. Lucrari de scimbarea timplariei

	
	

	19
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	12,2400

	 20
	CK57A


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2


	m2
	2,9400

	 21
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv


	m2
	7,2000

	 22
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	2,1000

	 23
	CO07A


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit


	kg
	265,0000

	 
	
	Capitolul 1.4. Pardosele

	
	

	24
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	62,5500

	 25
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat


	m2
	62,5500

	 26
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	62,5500

	 27
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm; grosime10mm


	m2
	62,5500

	 28
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp


	m
	58,0000

	 
	
	Capitolul 1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  


	
	

	29
	RpSC24A1


	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	1,0000

	 30
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	 31
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,0000

	 32
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	 33
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm


	m
	7,0000

	 34
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT


	buc
	2,0000

	 35
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"


	buc
	6,0000

	 36
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	4,0000

	 37
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 38
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 39
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 40
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 41
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 42
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	1,0000

	 43
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	4,0000

	 44
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	1,0000

	 45
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	1,0000

	 46
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	1,0000

	 47
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm


	buc
	1,0000

	 48
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"


	buc
	4,0000

	 49
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime


	buc
	2,0000

	 50
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	2,0000

	 51
	RpSF02A


	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"


	buc
	5,0000

	 
	
	Capitolul 1.6. Retele de incalzire  

	
	

	52
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare


	m2
	6,2000

	 53
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"


	m
	18,0000

	 54
	IA12A


	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete


	buc
	1,0000

	 55
	IB05A


	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii


	buc
	6,0000

	 56
	RpID28B


	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm

Material  marunt=1,0300


	buc
	12,0000

	 57
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.


	buc
	12,0000

	 58
	RpID07A


	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski


	buc
	6,0000

	 59
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"


	buc
	12,0000

	 60
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator


	buc
	12,0000

	 61
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator


	buc
	6,0000

	 62
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.


	m
	45,0000

	 63
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm


	buc
	18,0000

	 64
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm


	buc
	18,0000

	 65
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm


	buc
	18,0000

	 66
	IC30G


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"-Trecere din fonta 50x32 mm


	buc
	12,0000

	 67
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"


	buc
	4,0000

	 68
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"


	buc
	6,0000

	 69
	IC40D


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton


	buc
	35,0000

	 70
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime


	buc
	12,0000

	 71
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	12,0000

	 72
	RCsB21C


	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm

Materiale marunte=1,0500


	buc
	4,0000

	 73
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"


	buc
	6,0000

	 74
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	20,0000

	 
	
	Capitolul 1.7. Lucrari diverse

	
	

	75
	TrB05A2-9


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m


	t
	4,0000

	 76
	TRI1AA04B3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3


	t
	4,0000

	 77
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	4,0000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari electrice

	
	

	78
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	6,0000

	 79
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)

Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	 80
	RpEE14D


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146


	buc
	5,0000

	 81
	RpEF15A


	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong"


	buc
	11,0000

	 82
	RpEF12B


	Montarea lampilor (becurilor) tuburi  LED

	buc
	44,0000

	 83
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm

Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	45,0000

	 84
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp

Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	35,0000

	 85
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale


	buc
	14,0000

	 86
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A


	buc
	5,0000

	 87
	RpEJ05A


	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW


	buc
	1,0000

	 88
	RpEJ06C


	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat


	buc
	11,0000

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	89
	Pret de piata


	Priza 3P IP20

	
	11,0000

	 90
	Pret de piata1


	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade)


	
	1,0000

	 91
	Pret de piata


	Tablou electric, gata echipat

	
	1,0000


