CAIET DE SARCINI
1. Denumirea beneficiarului – Î.S. ,,Poșta Moldovei”

2. Obiectul achiziției - lucrări de reparație capitală la oficiul poștal MD – 6827 Suruceni SO Ialoveni 
	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de reparatie capitala

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Termoizolarea fatadei

	
	

	1
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	88,0000

	 2
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	88,0000

	 3
	IzF55A


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proect Cornier din aluminiu cu norma 1)
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100


	m2
	88,0000

	 4
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  (Inclusiv Glafurile)

	m2
	88,0000

	 5
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)

	m2
	88,0000

	 6
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,0300


	m
	21,0000

	 7
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,0200


	m
	21,0000

	 8
	CK28B


	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice-Copertina
Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275


	m2
	11,0000

	 9
	CK26B


	Opritori de zapada

	m
	16,0000

	 
	
	Capitolul 1.2. Pereti si tavan

	
	

	10
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	51,0000

	 11
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong)

	buc
	16,0000

	 12
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor

	m3
	2,0000

	 13
	CD64A


	Zidarie ordinara din blocuri de fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m

	m3
	0,3000

	 14
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti

	m2
	140,0000

	 15
	CF54B


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor

	m2
	140,0000

	 16
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	140,0000

	 17
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
K=2,0000


	m2
	140,0000

	 18
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	140,0000

	 19
	RpCR07A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	140,0000

	 
	
	Capitolul 1.3. Lucrari de scimbarea timplariei

	
	

	20
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

	m2
	17,9300

	 21
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"

	m2
	6,3800

	 22
	Pret firmei


	Plasa de moschit

	м2
	4,0000

	 23
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa,  inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare,  montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv

	m2
	9,4500

	 24
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	2,1000

	 25
	CK27B


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii

	m2
	8,0000

	 26
	CO07A


	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit

	kg
	265,0000

	 
	
	Capitolul 1.4. Pardosele

	
	

	27
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	12,0000

	 28
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	51,0000

	 29
	IzF11B


	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%

	m3
	4,8000

	 30
	IzF52A


	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).
Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100


	m2
	51,0000

	 31
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat

	m2
	63,0000

	 32
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	63,0000

	 33
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm; grosime10mm

	m2
	63,0000

	 34
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp

	m
	58,0000

	 
	
	Capitolul 1.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	

	35
	RpSC24A1


	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	1,0000

	 36
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	 37
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,0000

	 38
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	1,0000

	 39
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm

	m
	7,0000

	 40
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT

	buc
	2,0000

	 41
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	6,0000

	 42
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	4,0000

	 43
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 44
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 45
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 46
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 47
	RpSB15E


	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 48
	RpSB14E


	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	1,0000

	 49
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	4,0000

	 50
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,0000

	 51
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura (mufa)  din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,0000

	 52
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (revizie)  din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,0000

	 53
	RpSB15C


	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,0000

	 54
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	4,0000

	 55
	RpCU05F


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime

	buc
	2,0000

	 56
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	2,0000

	 57
	RpSF02A


	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"

	buc
	5,0000

	 
	
	Capitolul 1.6. Amenajarea teritoriului si executarea pavajului si pereului

	
	

	58
	TsG02A


	Curatarea terenului de iarba si buruieni

	100m2
	0,4000

	 59
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	8,0000

	 60
	DA11B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire

	m3
	2,0000

	 61
	CO02A


	Trotuar (pireu-otmosta) executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 2 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment

	m2
	14,0000

	 62
	DE09A


	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm

	m
	15,0000

	 63
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 20х40мм)

	m3
	6,0000

	 64
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5-20мм)

	m3
	3,0000

	 65
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip 5,0см

	m3
	14,0000

	 66
	DE18B


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm

	m2
	38,0000

	 67
	CO06B3


	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier
Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275


	m
	19,0000

	 
	
	Capitolul 1.7. Lucrari diverse

	
	

	68
	TrB05A2-9


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m

	t
	7,0000

	 69
	TRI1AA04B3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3

	t
	7,0000

	 70
	TsI50B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km

	t
	7,0000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari electrice

	
	

	71
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	6,0000

	 72
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj)
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	 73
	RpEE14D


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146

	buc
	5,0000

	 74
	RpEF15A


	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong"

	buc
	11,0000

	 75
	RpEF12B


	Montarea lampilor (becurilor) tuburi  LED

	buc
	44,0000

	 76
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	45,0000

	 77
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	35,0000

	 78
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale

	buc
	14,0000

	 79
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	5,0000

	 80
	RpEJ05A


	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW

	buc
	1,0000

	 81
	RpEJ06C


	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat

	buc
	11,0000

	 
	
	Capitolul 3. Utilaj

	
	

	82
	Pret de piata


	Priza 3P IP20

	
	11,0000

	 83
	Pret de piata


	Tablou electric, gata echipat

	
	1,0000


